# Памятка населению по профилактике лесных пожаров и действиям при их возникновении



**Что делать в зоне лесного пожара:**

- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и распространения огня;  
- выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;  
- бегите вдоль фронта огня;  
- не обгоняйте лесной пожар;  
- для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;  
- дышите через мокрый платок или смоченную одежду;  
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем.  
  
**Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:**  
- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит;  
- приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт;  
- при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте его землей;  
- сметайте пламя 1,5-2-метровым пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью;  
- небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья;  
- не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.  
  
**В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:**  
- пользоваться открытым огнем;  
- бросать горящие спички, окурки;  
- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;  
- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;  
- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;  
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;  
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;  
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса;  
- разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до почвы) полосой шириной не менее полуметра;  
- по истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.